(footprint SAMTEC_BCS-102-L-D-TE (layer F.Cu) (tedit 65744912)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.365 -4.425 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_BCS-102-L-D-TE (at 9.795 4.405 0) (layer F.Fab))
  (pad 01 thru_hole rect (at 1.27 1.27) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 02 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 03 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 04 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)