(footprint SAMTEC_HTSW-103-07-L-D (layer F.Cu) (tedit 657AE560)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -1.635 -4.3995 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_HTSW-103-07-L-D (at 9.16 4.3795 0) (layer F.Fab))
  (pad 01 thru_hole rect (at -2.54 1.27) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 02 thru_hole circle (at -2.54 -1.27) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 03 thru_hole circle (at 0.0 1.27) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 04 thru_hole circle (at 0.0 -1.27) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 05 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 06 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.37 1.37) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)