(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "2137160001" (pin_names (offset 0.254)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 20.32 10.16 0))
    (property "Value" "2137160001" (id 1) (at 20.32 7.62 0))
    (property "Footprint" "2137160001_MOL" (id 2) (at 0 0 0))
    (property "Datasheet" "2137160001" (id 3) (at 0 0 0))
    (property "ki_keywords" "2137160001" (id 4) (at 0 0 0))
    (property "ki_locked" "" (id 5) (at 0 0 0))
    (property "ki_fp_filters" "2137160001_MOL" (id 6) (at 0 0 0))
    (symbol "2137160001_0_1"
      (pin power_out line (at 0 0 0) (length 7.62)
        (name "GND")
        (number "A1")
      )
      (pin power_in line (at 0 -2.54 0) (length 7.62)
        (name "VBUS")
        (number "A4")
      )
      (pin bidirectional line (at 0 -5.08 0) (length 7.62)
        (name "CC1")
        (number "A5")
      )
      (pin bidirectional line (at 0 -7.62 0) (length 7.62)
        (name "DP1")
        (number "A6")
      )
      (pin bidirectional line (at 0 -10.16 0) (length 7.62)
        (name "DN1")
        (number "A7")
      )
      (pin bidirectional line (at 0 -12.7 0) (length 7.62)
        (name "SBU1")
        (number "A8")
      )
      (pin power_in line (at 0 -15.24 0) (length 7.62)
        (name "VBUS")
        (number "A9")
      )
      (pin power_out line (at 0 -17.78 0) (length 7.62)
        (name "GND")
        (number "B1")
      )
      (pin power_in line (at 40.64 -17.78 180) (length 7.62)
        (name "VBUS")
        (number "B4")
      )
      (pin bidirectional line (at 40.64 -15.24 180) (length 7.62)
        (name "CC2")
        (number "B5")
      )
      (pin bidirectional line (at 40.64 -12.7 180) (length 7.62)
        (name "DP2")
        (number "B6")
      )
      (pin bidirectional line (at 40.64 -10.16 180) (length 7.62)
        (name "DN2")
        (number "B7")
      )
      (pin bidirectional line (at 40.64 -7.62 180) (length 7.62)
        (name "SBU2")
        (number "B8")
      )
      (pin power_in line (at 40.64 -5.08 180) (length 7.62)
        (name "VBUS")
        (number "B9")
      )
      (pin power_out line (at 40.64 -2.54 180) (length 7.62)
        (name "GND")
        (number "A12")
      )
      (pin power_out line (at 40.64 0 180) (length 7.62)
        (name "GND")
        (number "B12")
      )
    )
  )
)
